5.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество минимумов, шт | Смещение зеркала, мкм | Длина волы, нм |
| 100 | 26 | 520 |
| 100 | 25 | 500 |
| 100 | 28 | 560 |
| 150 | 42.5 | 566.66 |

5.3

От минимума контрастности до максимума 20 оборотов по фото для зеленого

От минимума конт до макс конт 12 мкм (~1/5 оборота) для красного

От минимума конт до макс конт 8 мкм (~1/5 оборота) для белого

2.5

Начальный угол = 356 30

|  |  |
| --- | --- |
| угол | Колво минимумов |
| 356 30 | 0 |
| 355 00 | 5 |
| 354 10 | 10 |
| 353 40 | 15 |
| 353 25 | 20 |
| 353 00 | 25 |
| 352 45 | 30 |

Начальный угол = 356 30

|  |  |
| --- | --- |
| угол | Колво минимумов |
| 355 50 | 0 |
| 358 10 | 5 |
| 358 55 | 10 |
| 359 30 | 15 |
| 00 00 | 20 |
| 00 20 | 25 |
| 00 35 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | Температура | Кол-во минимумов | Общее кол-во минимумов | Дельта длины |
| - | 30 | 0 | 0 |  |
| 6 | 35 |  |  |  |
| 8 | 42 |  |  |  |
| 10 | 50 |  |  |  |
| 12 | 56 |  |  |  |